Informacja uzupełniająca.

1. W punkcie 3.6.1.4. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji.

Należy zaprojektować i wykonać indywidualny system wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

1. W punkcie 3.7.7. Wody opadowe.

Zgodnie z pismem IKP.7021.43.2018 (stanowiącym załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego) wody opadowe należy zagospodarować we własnym zakresie (brak sieci kanalizacji deszczowej).